ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ՀԱՅՏ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ԱՎԱՆ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ԵՎ «ԱՐԴՇԻԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՏԵՐՅԱՆ, ԴԱԼՄԱ, ԿՈՄԻՏԱՍ, Գ. ՆԺԴԵՀ, Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԵՎ ՊԱՐՈՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Հայտատուի անվանումը անունը, ազգանունը`* | | | , | | | | | |
| *Գտնվելու բնակվելու⁄հաշվառման հասցեն`* | | | , | | | | | |
| *Իրական շահառուի շահառուների անունը, ազգանունը*  *Հեռախոսահամար`* | | | , | | | | | |
| *Էլ. փոստի հասցե`*  *Կայքի հասցե`* | | |  | | | | | |
| **Բանկի կողմից ներկայացվող պահանջներ** | | | | | | | **Հայտատուի նշումները համապատասխանության կամ պահանջի ապահովման պատրաստակամության մասին**  **Հայտատուի կողմից պահանջի ընդունելի լինելու դեպքում էլեկտրոնային եղանակով լրացվում է**  **“Ընդունելի է” ձևակերպումը կամ շարադրվում է հարցադրման պատասխանը** | |
| Պայմանագրի կնքման դեպքում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում բանկային հաշվի առկայության ապահովում (կիրառելի չէ արտասահմանյան կազմակերպությունների դեպքում) | | | | | | |  | |
| Պահանջվող ապրանքի կամ ծառայության կամ աշխատանքների տեխնիկական նկարագիր | | | | | | |  | |
| **ԼՈՏ 1. Hikvision iDS-96128NXI-M16R/X**  Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats  Up to 128-ch IP cameras can be connected  Intelligent analytics based on deep learning algorithm  Up to 24-ch perimeter protection  Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 48-ch facial recognition for face picture  Up to 12-ch video structuralization  Redundant power supply  Up to 8-ch IP speakers can be connected  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն  **Քանակը՝ 1 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 2. Hikvision iDS-9664NXI-M8R/X**  Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats  Up to 64-ch IP cameras can be connected  Intelligent analytics based on deep learning algorithm  Up to 24-ch perimeter protection  Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 48-ch facial recognition for face picture  Up to 12-ch video structuralization  Redundant power supply  Up to 8-ch IP speakers can be connected  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն  **Քանակը՝ 1 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 3.** **Hikvision NVR iDS-7732NXI-M4/X**  32-ch 1.5U 8K DeepinMind NVR  Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats  Up to 32-ch IP cameras can be connected  Intelligent analytics based on deep learning algorithm  Up to 24-ch perimeter protection  Up to 16-ch facial recognition for video stream, or up to 32-ch facial recognition for face picture  Up to 12-ch video structuralization  Up to 8-ch IP speakers can be connected  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը և այլն  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 4.** **IP Տեսախցիկ Hikvision DS-2CD2347G3-LIS2UY/S(L)(RB)**  HikAI-ISP for excellent noise reduction effect  24/7 colorful imaging via ColorVu technology  Scene-adaptive WDR  Focus on Person and Vehicle classification based on deep learning  Built-in arrayed dual-microphone for real-time high quality audio security  Provide real-time security via built-in two-way audio  Anti-corrosion design, providing reliability and longevity compared to standard (NEMA4X)  Smart Hybrid Light: Integrates IR and White lights, 3 supplemental lighting modes  Water and dust resistant (IP67)  Audio and alarm interface available  Active strobe light and audio alarm to warn intruders off  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 200 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 5.** **Hikvision IP տեսախցիկ DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL**  Motorized Pan, Tilt, Rotate, Zoom for easy installation and monitoring  24/7 colorful imaging via ColorVu technology  IR light & White light & Smart Hybrid Light modes  Clear imaging against strong back light due to 130 dB WDR technology  Human and vehicle classification based on deep learning  Built-in arrayed dual-microphone for real-time high quality audio security  -SL model: Active strobe light and audio alarm to warn intruders off  Water and dust resistant (IP66) and vandal resistant (IK10)  Audio and alarm interface available  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 80 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 6.** **IP տեսախցիկ Hikvision DS-2CD2667G3T-LIZSY**  HikAI-ISP for excellent noise reduction effect24/7 colorful imaging via ColorVu technologyScene-adaptive WDRFocus on Person and Vehicle classification based on deep learningMotorized varifocal lens for easy installation and monitoringAnti-corrosion design, providing reliability and longevity compared to standard (NEMA4X)Smart Hybrid Light: Integrates IR and White lights, 3 supplemental lighting modes  Water and dust resistant (IP67) and vandal resistant (IK10)  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 30 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 7 .** **PoE Switch Hikvision DS-3E1552P-SI**  L2, Smart Managed, 48 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit RJ45, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at, PoE power budget 470W, max. 300 meter long distance PoE transmission, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, Port Mirroring, Storm Control, Visualized Topology Management, Network Health Monitor, Real-Time Alarm Push and Video Control and Preview  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 8 .** **PoE Switch Hikvision DS-3E1526P-SI**   * 24 × gigabit PoE ports, and 2 × gigabit fiber optical ports. * IEEE 802.3at/af standard for PoE ports. * Network topology management, alarm push, network health monitor. * 6 KV surge protection for PoE ports. * AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode. * PoE watchdog to auto detect and restart the cameras that do not respond. * Various layer 2 management protocols such as STP/RSTP, VLAN, link aggregation, SNMP, QoS and so on.   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝4 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 9.** **Կոշտ Սկավառակ Seagate SkyHawk AI ST10000VE001**  Емкость — 10 Тбайт.  Наработка на отказ — 2 млн ч.  Интерфейс — SATA 6 Гбит/с.  Максимальная нагрузка — 550 Тбайт/год.  Запись 64 каналов от камер и дополнительно 32 AI-потока.  Поддержка многодисковых систем — более 16 отсеков.  До 120 получений событий ИИ в секунду (в режиме реального времени).  До 96 сравнений событий ИИ в секунду (в режиме реального времени).  Размер кэш-памяти — 256 Мбайт.  Скорость передачи данных по внешнему диаметру — 245 Мбайт/с.  Обработка данных в условиях интенсивных нагрузок: запись и аналитика посредством графического процессора, аналитика видеоданных.  Микропрограмма ImagePerfect™ AI — запись без пропущенных кадров при любой интенсивности рабочих нагрузок.  ПО SkyHawk Health Management — активная защита хранилища данных профилактикой, вмешательством и восстановлением.  ПО RAID RapidRebuild™ — ускорение скорости перестройки томов в три раза.  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 50 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 10.** **Օպտիկական Մոդուլ Tp-link TL-SM331T(un)**  Поддержка 1000BASE-T в хост-системах  Поддержка функции TX Disable (отключение передатчика)  Передача данных на 100 метров по неэкранированной витой паре категории 5e или выше  Поддержка горячей замены  Диапазон рабочих температур: 0...+70 °C  Соответствие стандарту IEEE 802.3-2002  Полностью металлический корпус для снижения электромагнитных помех  Низкое рассеивание мощности (0,5 Вт — номинальное, 0,8 Вт — максимальное)  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 10 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 11.** **Monitor Hikvision DS-D5027F2-2P2**   * 100 Hz refresh rate, more fluid and life-like video. * IPS technology for wide, 178° ultra-wide view screen. * Ultra-thin device body with ultra-thin border for 3 sides. * 8 bit LVDS FHD (1920 × 1080) display. * 3D noise reduction. * Low blue light design for eye care. * Dual interface of HDMI and VGA. * Support VESA wall mount.   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 7 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 12.** **Մալուխ Hikvision DS-1LN5EO-UU/E**   * Full diameter and full length * Quality verified by Fluke test * Guaranteed long PoE transmission distance * 305 m CAT5E UTP Outdoor Network Cable   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 8325 (մետր)** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 13.** **Անխափան սնուցման սարք**  UPS(EU),1000VA/600W,220V,V-1000  Universal socket，EU plug-in  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 7 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 14.** **Տեսախցիկի տակդիր DS-1260ZJ**  Junction Box  Aluminum Alloy  Hikvision White  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 30 հատ** | | | | | | |  | |
| **ԼՈՏ 15.** **Ահազանգման ընդունող հսկող սարք** **DS-PHA64-LP(B)**  Hybrid system: 8 on-board zones and 56 wired/wireless zones expandable; 4 on-board outputs (2 NO/NC outputs and 2 PGM outputs) and 60 wired/wireless outputs expandableDual-path communication of alarm events and other signals over LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS or 3G/4G utilizing a main and backup channel with configurable priority4-ch onboard IP Camera video verification, supports video recording (5s pre-alarm + 2s post-alarm, or 2s pre-alarm + 5s post-alarm) for verification to the alarm receiving email or mobile clientSupports arming/disarming via keypad, keyfob, mobile client, iVMS-4200, SMS and tagPushes alarm notification via messages and Hik-ConnectSupports ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP and DC-09 protocolSupports 1 Speed-X BUS  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | |  | |
| **ԼՈՏ 16.** **Ահազանգման համակարգի ստեղնաշար DS-PK1-LRT-HWB**  LCD Screen display  Supports one touch arm (Arming without password)  Supports company name, phone number, time display  Supports 2 on-board alarm output  Support maximum 64 keyfobs  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 10 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 17.** **3G/4G Կոմունիկացիոն մոդուլ DS-PM2-S (EU)**  **FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20**  **UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2**  **GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | |  | |
| **ԼՈՏ 18.** **Ընդունող Հսկող սարք NX 8**  Լարային ահազանգման համակարգի գլխավոր ղեկավարման վահանակ  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 19.** **NX 108**  Անվտանգության համակարգի ստեղնաշար  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 20.** **NX 148**  Անվտանգության համակարգի ստեղնաշար  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 21.** **Շարժման տվիչ լարային Hikvision DS-PDP18-EG2(B)**   * Modern design - Delivers a small and sleek detection solution; providing a modern yet unobtrusive finish to complement any room. * Detection range - Up to 18m volumetric detection coverage, the Ellipse is the ideal solution for any small to large indoor rooms and spaces. * Digital temperature compensation – Digitally adjusts its sensitivity to maintain its specified range when the background temperature is close to body temperature. * Automatic sensitivity - self-adapts to changing environmental conditions to maintain stability and intruder catch performance. * 3D optics - Improves the detection of moving targets; ensuring more precise signals can be received from the PIR by enabling the perfect focusing of the infra-red signal onto the pyro-electric sensor. * Creep-zone protection - covers the blind spot area directly below it, where an intruder may have otherwise avoided detection. * Selectable EOL resistors - incorporates selectable alarm resistor values of 1K, 2K2, 4K7, 5K6 and 8K2, as well as tamper resistance values of 1K, 2K2, 4K7 and 5K6; catering for most control panels on the market. * Wall and ceiling mount options - can be fitted at a mounting height of 1.8m to 2.4m . There is also a ceiling mount option available if required. * Anti-insect interference - Protects the detector from possible insect infestation, as well as shielding air movement in front of its pyro-electric sensor and protecting against adverse reflections from inside the detector housing. * Wide voltage - 9 to 16 V wide voltage adaptation with polarity reverse connection protection * IFT technology - automatically adjust the upper and lower alarm trip thresholds when exposed to electromagnetic or electrical interference and shift the thresholds before the detector goes into false alarm.   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 6 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 22.** **Շարժման տվիչ լարային Hikvision DS-PDD12P-EG2**   * Detection Range: 12m / 85.9° * Up to 30kg pey immunity * Automatic sensitivity * Digital temperature compensation * 52 zones of 3D optics including creep-zone protection, full coverage without dead angle * selectable EOL resistors for alarm and tamper-proof wiring * Sealed optics preventing insect interference * 24Ghz microwave * 9 to 16 V wide voltage adaptation with polarity reverse connection protection * Wall/Ceiling-mounting brackets available (sold separately) * IFT technology prevents false alarms   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 30 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 23.** **Շարժման տվիչի համար նախատեսված տակդիր (Pir Bracket)**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 40 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 24.** **Ահազանգման Ոտնակ IM-06 (կամ համարժեք)**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 80 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 25.** **Ծխի Տվիչ Hikvision DS-PDSMK-4**   * Advanced algorithms provide advanced detection discrimination * Sleek low-profile housing design * Stable photoelectric smoke sensing chamber. No adjustment or replacement required * High immunity against unwanted alarms * Surface-mount device (SMD) circuit board design * Dual LEDs for 360° visibility * 4-wire models for DC 12 V operation * 4-wire models include a N/C or N/O alarm relay output   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 80 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 26.** **Կոնեկտորներ Hikvision DS-1M01**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 15 (տուփ) հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 27.** **Մագնիտոկոնտակտ Hikvision DS-PD1-MC-WS**   * **ABS shell** * **Connection type: NC** * **Designed for the surface mounting on wood door**   Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 100 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 28․ Մարտկոց 12վ 9Ա**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 50 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 29 Ընդարձակիչ NX-216**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 30 Անընդմեջ սնուցման աղբյուր 12Վ 7Ա**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 31 Մալուխ 4\*0.22 (многожильный провод)**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 400 Մետր** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 32 Մալուխ 8\*0.22 (многожильный провод)**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 600 Մետր** | | | | | | | Միավորի գին | |
| **ԼՈՏ 33 Լուսաձայնային ցուցիչ DS-PS1-R**  Գին (ՀՀ դրամ)` ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում հարկերը, տուրքերը, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ տեղափոխման ծախսերը:  **Քանակը՝ 5 հատ** | | | | | | | Միավորի գին | |
| Մատակարարման կամ ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման ժամկետ` Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 աշխատանքային օր: | | | | | | |  | |
| Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: | | | | | | |  | |
| Տեղեկատվություն Բանկի և Բանկի աշխատակիցների հետ փոխկապակցվածության մասին: | | | | | | |  | |
| Համաձայնություն, որ Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված լինելու դեպքում մասնակցի հայտը չի դիտարկվում մրցութային կոմիտեի կողմից: | | | | | | |  | |
| Համաձայնություն, որ կեղծ կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն կամ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում մրցութային հայտը մերժվում է Բանկի կողմից: | | | | | | |  | |
| Համաձայնություն, որ Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է մրցույթը չեղյալ հայտարարել: | | | | | | |  | |
| Համաձայնություն մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացնել առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը: | | | | | | |  | |
| Այլ տեղեկատվություն հայտատուի հայեցողությամբ: | | |  | | | | | |
| *ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ* | | | | | | | | |
| *№* | Կազմակերպության անվանումը | | | Պատասխանատուի Ա.Ա. | | Կոնտակտային տվյալներ | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| ☐Ընդունում եմ Բանկի կողմից հայտարարված պայմաններն ու պահանջները:  ☐ Հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ և համաձայն եմ Բանկում գործող մրցութային կարգին: | | | | | | | | |
| *ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ* | | | | | | | | |
| *№* | Փաստաթղթի անվանումը | | | | | | | Թերթերի քանակը |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
| Ընդամենը | | | | | | | |  |
| Հայտատու` | | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | Կ.Տ. | | | ստորագրություն | | | |

**Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով**